Если при включении радиостанции голосовое сопровождение на русском языке, то пользоваться софтом P-100R, если на английском, то софтом P-100.  
Программатор:

PR-USB-K и PR-COM-K для радиостанций - P- 580UV, P-512H, P-510H, P-510V, P-318, P-312, P-210L, P-110L, P-112L

PR-COM-M для радиостанций - P-280L, P-128L

Порядок действий:  
1. Подключить программатор к компьютеру. Проверить с помощью диспетчера устройств какой номер COM-порта был присвоен программатору.  
2. Запустить софт.  
3. Подключить к программатору радиостанцию.  
4. Включить радиостанцию.  
5. Выбрать в софте COM-порт.  
6. Считать. Внести необходимые изменения в настройки  
7. Записать файл прошивки в радиостанцию. (На всякий случай сохранить файл под опознаваемым именем)