1. На ПК запустить для установки "DP-200V Update setup.exe".

2. После успешного завершения установки подключить к ПК кабель программирования.

3. Запустить ПО "DP-200V Update.exe".

4. В открывшемся окне программы выбрать СОМ-порт, под которым был распознан кабель программирования (номер СОМ-порта можно проверить через Диспетчер Устройств).

5.  Включить радиостанцию DP-200 следующим способом:

  - нажать и удерживать верхнюю боковую функциональную кнопку (сразу под кнопкой РТТ);

  - не отпуская кнопку включить радиостанцию поворотом регулятора громкости.

При этом загорится красный светодиодный индикатор.

6. Подключить радиостанцию к кабелю программирования.

7. В ПО "DP-200V Update.exe" нажать кнопку "Update" и дождаться появления сообщения об успешном проведении апдейта рации.

Примечание: в случае зависании рации после апдейта следует повторить операции в п.п. 5-7 для повторного апдейта.